waits for mode2
enables mode 0 int
waits for int

on int jumps to 0x1000
disables mode0 irq
nops til next mode0
enables mode0 irq
disables mode0 irq
sets IF to 0
enables mode0 irq
reads IF
outputs value of IF&3

reenable_2.gbc should output 2
